위험성 평가 및 시험·검사 결과서

기계‧기구명	기계대패	형식(규격)		평가일자		평가자

번호	위험원 (항목)	위험대책 (제작 및 안전기준)	위험위치	위험대책 실행결과		시험‧검사 결과 또는 결과서
				적합	부적합
대패
1	재료	기계대패에 사용되는 재료의 기계적 성질과 강도는 설계․사용조건에 적합해야 한다.
2	프레임 베드	프레임 및 베드는 다음 각 목에 따른다.
		가. 설치가 용이한 구조일 것
		나. 사용가능한 최대 대팻날을 부착하여 무부하 상태에서 최고 속도로 회전시 과도한 진동 및 소음이 발생하지 않을 것
3	대팻날 부착 부분	가. 대팻날의 부착 부분은 대패 몸통의 부착홈 또는 날 누르개의 단면을 쐐기 모양으로 하는 방법 등으로 원심력에 의해 날이 튀어나가지 않는 구조이어야 한다.
		나. A형 날을 사용하는 것은 양 끝에 밀폐구멍이 있는 형식이어야 한다.
		다. B형 날을 사용하는 것의 뒷날은 그 끝이 대패 몸통 바깥 둘레 면에서 2mm 이상 돌출되지 않게 부착할 수 있는 구조이어야 한다.
		a) A형 날의 구조
		b) B형 날의 구조 <그림 9-9> 대팻날의 구조
		a) 둥근 몸통형
		b) 각 몸통형 <그림 9-10> 대팻날의 부착 부분
4	대패 몸통 및 테이블 고정장치	가. 기계대패는 대팻날을 교환할 때 필요한 각 위치에서 대패 몸통을 고정할 수 있는 장치를 구비해야 한다.
		나. 테이블 또는 대패 몸통은 가공 작업 중 진동, 충격 등에 의해 승강하지 않는 구조이어야 한다.
5	팁 브레이커 및 압력 바	가. 공작물에 의해 밀려 올라갔을 경우 또는 위치를 조정하는 경우에도 대팻날에 접촉할 위험이 없는 구조이어야 한다.
		나. 목재 이송에 지장이 없는 범위에서 공작물이 튀어나오지 않도록 충분한 압력을 가할 수 있어야 한다.
		<그림 9-11> 팁 브레이커 및 압력 바 이송 롤
6	이송 롤	가. 상부 이송 롤은 대패 몸통의 앞․뒤에 한개 이상 구비하고 충분한 압력을 가할 수 있어야 한다.
		나. 롤의 길이는 대패 몸통의 길이와 비슷해야 한다.
7	상부 이송 롤의 덮개	가. 목재 이송에 필요한 부분 이외의 부분은 덮여지는 구조이어야 한다.
		나. 손이 말려 들어갈 위험이 없도록 덮개의 앞면과 이송 쪽의 롤과의 거리가 충분히 유지되어야 한다.
8	덮개	풀리, 벨트, 기어 등의 회전 부분은 신체 접촉방지를 위한 방호덮개를 설치해야 한다.
9	동력 차단장치	동력 차단장치는 다음에 따른다.
		가. 작업자가 작업위치를 떠나지 않고 쉽게 조작할 수 있는 곳에 설치할 것
		나. 조작이 쉽고 접촉, 진동 등에 의해 불시에 기동되지 않을 것
10	제동장치	기계대패에는 동력 차단 시 대패 몸통의 관성 회전을 정지시킬 수 있는 제동장치가 있어야 한다.
11	과대 절삭 방지	기계대패는 허용된 절삭량을 초과하여 절삭할 수 없는 구조로 하거나 장치를 갖추어야 한다.
12	대패밥 배출	기계대패는 대패밥을 배출시키기 위한 배출 가이드 또는 집진용 후드를 갖추어야 한다.
13	날접촉 예방장치	기계대패에는 다음 각 목에 적합한 날접촉예방장치를 설치해야 한다.
		가. 공작물의 절삭에 필요한 부분을 제외한 부분을 덮을 수 있는 구조일 것
		나. 공작물의 두께에 따라 조절을 쉽게 할 수 있는 구조일 것
		다. 휨, 비틀림 등의 변형이 생기지 않는 충분한 강도를 가질 것
14	역주행 방지장치	기계대패에는 공작물의 역방향 주행을 방지하기 위한 기능 또는 장치가 있어야 한다.
15	과도주행 방지장치	기계대패에는 공작물의 과도 주행을 방지하기 위한 기능 또는 장치가 있어야 한다.
16	표시	기계대패에는 다음 각 목의 사항을 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시해야 한다. 가. 제조자명 나. 제조연월 및 제조번호 다. 형식 또는 모델명 라. 대패 몸통의 길이 및 유효 절삭 너비 마. 자율안전확인표시(KCs 마크)
17	사용설명서	기계대패에는 다음 각 목의 사항을 포함하는 사용설명서를 한글로 작성하여 사용자에게 제공해야 한다. 가. 기계의 형식, 구조 및 사용할 수 있는 공구의 종류 및 구조 나. 운전, 조작에 관한 설명서 다. 유지․보수, 점검․정비에 관한 설명서 라. 기계 설치에 관한 설명서 마. 취급시 주의사항 등 안전에 관한 사항
전기안전요건
18	접지	가. 전기장치 외함접지는 접지단자를 이용하여 설치해야 하며, 다음 요건을 만족해야 한다.
		1) 400V 미만일 때 100Ω 이하일 것 2) 400V 이상일 때 10Ω 이하일 것 다만, 방폭지역의 저압 전기기계․기구의 외함은 전압에 관계 없이 10Ω 이하여야 한다.
		나. 접지선은 충분한 기계적․전기적 강도를 가져야 한다.
		다. 외함 접지선의 최소 단면적은 <표 9-1>에 표시된 것 이상이어야 한다. <표 9-1> 접지선의 최소 단면적
		라. 외함접지 단자에는 문자(PE)를 표기해야 하며, 기계부품 등의 본딩회로에 사용되는 그 밖의 단자에는 다음 중 하나의 방법으로 표기해야 한다. 1) 기호로 표현하는 경우: 2) 문자로 표기하는 경우: PE 3) 녹색 또는 녹색 및 황색 조합 접지선
19	전원 차단장치	가. 전원차단장치는 다음 요건을 만족해야 한다.
		1) 기계의 전원 인입선마다 설치할 것
		2) 작동표시로 “O"(개방) 및 ”I"(투입) 표시를 할 것. 다만, 개방 및 투입의 표시가 다른 방법으로도 식별이 명확한 경우에는 예외로 할 수 있다.
		3) 전원회로의 모든 상을 차단할 수 있을 것
		4) 부하전류 및 고장전류를 차단할 수 있는 충분한 용량을 가질 것
		나. 2개 이상의 전원이 공급되는 경우에는 전원차단장치가 상호 연동되어야 한다.
		다. 전원차단장치의 조작손잡이는 쉽게 접근이 가능하도록 지면으로부터 0.6～1.9m 사이에 위치하도록 한다.
20	감전사고 방지	가. 전기장치는 직접접촉이나 간접접촉으로 인한 감전사고가 발생되지 않도록 설치되어야 한다.
		나. 전기장치의 직접접촉에 대한 방호조치는 다음과 같이 한다.
		1) 접근방지를 위하여 전용의 외함 내부에 내장시키거나 방호망을 설치하는 등 작업자와 충분히 이격시킬 것
		2) 개방형 외함의 구조는 다음과 같을 것
		가) 고정식 덮개의 구조이거나 임의로 외함을 개방할 수 없 도록 키 등을 부착할 것
		나) 외함 개방 시 충전부분이 차단되도록 하거나, 외함 개방 후 충전되어 있는 부분의 보호등급은 IP 2X 이상의 직접 접촉방호가 되어 있을 것
		다. 전원이 차단된 이후에도 60V 이상의 잔류전압이 있는 노출 충전부는 전원차단 후 5초 이내에 장비 기능에 영향을 미치지 않는 범위에서 60V 이하가 되도록 방전되어야 한다. 단, 다음의 경우는 예외로 한다. 1) 충전전하가 60μC 이하인 경우 2) 장비기능상 급속한 방전이 어려운 경우 외함이 개방하기 전에 일정시간 대기할 수 있도록 주의 표시를 하는 경우
21	배선	가. 배선은 부하의 용량과 특성에 적정한 굵기와 배선 종류를 선정해야 한다.
		나. 배선의 피복상태는 손상, 파손, 탄화부분이 없어야 하며, 제어반 등의 전선 인입구에는 배선 피복이 손상되지 않도록 보호조치가 되어야 한다.
		다. 배선의 단자체결 부분은 볼트 및 너트의 풀림 또는 탈락이 없어야 한다.
22	과전류 보호	가. 과전류보호를 위하여 각 부품의 정격전류 또는 도체의 허용전류 값 중에서 더 작은 값에 대하여 보호되어야 한다.
		나. 퓨즈의 정격전류 또는 그 밖의 과전류보호장치의 전류설정 값은 가능한 한 낮게 선정하되 예상되는 과전류(전동기 기동 전류 등을 말한다)에 적절해야 한다.
		다. 과전류 보호용으로 차단기 또는 퓨즈 설치 시 차단용량은 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 차단기는 250%, 퓨즈는 300% 이하여야 한다.
		라. 과전류차단장치는 분기회로마다 설치되어야 한다.
		마. 전원전압에 직접 접속되는 제어회로 및 제어회로변압기에는 과전류보호조치를 해야 한다.
		바. 제어용변압기 2차측 회로의 과전류보호장치는 접지회로가 아닌 다른 단에 설치되어야 한다.
23	전동기의 과부하 보호	가. 정격출력 0.5kW 이상의 전동기에는 과부하보호장치가 설치되어야 한다. 다만, 구조적으로 전동기가 과부하가 되지 않도록 전기적․기계적 회로가 구성된 경우에는 예외로 한다.
		나. 과부하감지장치는 중성선을 제외한 모든 상도체에 설치되어야 한다. 다만, 결상보호장치 등이 설치되어 전동기의 과부하를 감지할 수 있는 경우에는 예외로 한다.
		다. 과부하 보호로 전원이 차단되는 경우 개폐장치는 모든 상도체를 차단시켜야 한다.
		라. 전동기는 정전 등에 의해 전원이 차단된 후 재통전 되었을 때 불시기동 되어서는 안 된다.
24	이상온도 보호	비정상적인 온도 상승으로 위험한 상황이 초래될 수 있는 저항 가열회로 등에는 적절한 냉각장치를 설치해야 하며, 필요 시 온도감시장치와 연동되도록 해야 한다.
25	등전위접지	가. 전기장비와 기계의 노출된 모든 도전부는 보호본딩회로에 연결되어야 하며, 접지연속성 시험결과 <표 9-2>와 같은 적절한 접지연속성 기능이 유지되어야 한다. <표 9-2> 접지연속성 기능
		나. 보호본딩회로에는 개폐기, 과전류보호장치가 부착되지 않아야 한다.
26	절연저항	전원선과 보호본딩회로 사이에 직류전압 500V를 인가하여 측정한 절연저항 값은 1㏁ 이상이어야 한다. 다만, 부스바, 컬렉터선, 컬렉터봉 설비 또는 슬립링 조립품 등 전기장비 일부의 최소 절연저항 값은 50㏀ 이상이어야 한다.
27	방폭전기 기계□기구	방폭 전기기계□기구는 해당지역 방폭등급에 적합한 것으로서 법 제34 조제1항에 따른 “방호장치 안전인증기준”에 적합한 것이어야 한다.
28	제어회로 및 제어기능	가. 제어회로에는 1, 2차측이 분리된 권선방식의 제어용 변압기를 사용해야 한다. 다만, 1대의 전동기와 최대 2대의 제어장치(예: 연동장치, 기동/정지 제어위치)를 갖춘 기계에 대해서는 변압기를 생략할 수 있다.
		나. 제어전압1)(제어회로의 정격전압)은 변압기로부터 공급될 때 277V를 초과하지 않아야 한다.
		다. 조작전압2)은 대지전압 교류 150V 이하 또는 직류 300V 이하여야 한다.
		라. 전자 접촉기 등이 폐로될 위험이 있는 경우에는 다음 요건을 만족해야 한다. 다만, 계전기 접점(과부하계전기 등을 말한다)을 작동시키는 제어용 코일과 접점이 동일한 외함에 수납된 일체형으로서 상호 접속거리가 짧아 지락 가능성이 희박한 경우에는 예외로 한다. 1) 계전기 코일의 후단은 접지 시킬 것 2) 계전기 코일의 후단과 접지회로 사이에는 개폐기, 접점 등 이 없을 것 주1) 제어전압: 기계를 제어하기 위한 제어장치(릴레이 등)에 인가되는 전압 주2) 조작전압: 작업자가 직접 조작하는 누름버튼 스위치 등에 인가되는 전압
29	운전모드	가. 운전모드 전환 시 위험한 상황이 초래될 위험이 있는 경우에는 키 스위치, 비밀번호 입력 등의 방법을 적용해야 한다.
		나. 안전장치는 모든 운전모드에서 유효하게 작동되어야 한다.
		다. 모드 선택스위치는 기계운전 스위치로 사용되어서는 아니 되며, 별도 운전스위치 조작에 의해서만 기계가 작동되어야 한다.
		라. 조작장치에는 운전모드를 구분할 수 있는 표시(문자표시, 표시 등을 말한다)를 해야 한다.
30	비상정지 장치	가. 비상정지장치는 각 제어반 및 그 밖에 비상정지를 필요로 하는 개소에 설치하되, 접근이 용이한 곳에 배치되어야 한다.
		나. 비상정지장치는 작동된 이후 수동으로 복귀시킬 때까지 회로가 자동으로 복귀되지 않고, 슬라이드를 시동상태로 복귀한 후가 아니면 슬라이드가 작동하지 않는 구조의 것이어야 한다.
		다. 비상정지장치의 형태는 기계의 구조와 특성에 따라 위험상황을 해소할 수 있도록 다음과 같은 적절한 형태의 것을 선정해야 한다. 1) 버섯형(돌출) 누름버튼 2) 로프작동형, 봉형 3) 복부 또는 무릎작동형 4) 보호덮개가 없는 페달형 스위치
		라. 누름버튼형 비상정지장치의 엑추에이터는 적색이고 주변의 배경색은 황색이어야 한다.
		마. 로프작동형 비상정지장치는 상시 로프의 적정 장력이 유지되어야 하며, 로프에 적색과 황색으로 식별이 가능해야 한다.
		바. 비상정지장치는 다음 조건을 만족해야 하며, 작동과 동시에 구동부 동력이 차단되는 0정지방식이어야 한다. 다만, 관성 등에 의해 급정지 시 추가적인 위험을 초래할 수 있는 경우에는 1정지방식으로 할 수 있다. 1) 0정지방식의 경우에는 직접배선으로 정지회로를 구성[이하 “하드와이어드(Hard-wired)방식”이라 한다]해야 하며, 작동신호가 전자로직이나 통신회로망을 경유하는 신호전송방식[이하 “소프트와이어드(Soft-wired)방식”이라 한다]으로 이루어지지 않아야 한다. 다만, 안전프로그램로직과 같이 안전성과 신뢰성이 입증된 부품을 사용하여 회로를 구성하는 경우에는 소프트와이어드 방식으로 구성할 수 있다. 2) 1정지방식을 채택하는 경우 기계 엑추에이터 동력의 최종적인제거를 위한 전기회로는 하드와이어드 방식으로 구성되어야 한다. 주1) 0정지방식: 액추에어터 전원의 즉각적인 차단에 의한 정지 주2) 1정지방식: 액추에이터에는 전원이 공급된 상태에서 기계 가 정지한 후 전원이 차단되는 제어정지방식
		사. 회로상에 여러 개의 비상정지장치가 설치된 경우, 작동된 모든 비상정지장치가 복귀되기 전에는 기계가 작동되지 않아야 한다.
31	조작버튼 및 전선색상	가. 조작버튼의 색상은 다음과 같이 한다.
		1) 조작버튼은 <표 9-3>에 따라 색상 부호화하여야 한다.
		2) 기동/투입 버튼의 색상은 흰색을 기본으로 하되 회색 또는 흑색도 사용할 수 있다. 녹색 또한 허용되나 적색을 사용을 사용해서는 아니 된다.
		3) 적색은 비상정지 및 비상전원차단 버튼에만 사용되어야 한다.
		4) 정지/차단 버튼의 색상은 흑색을 기본으로 하되 회색 또는 흰색도 사용할 수 있으나 녹색을 사용해서는 아니 된다. 적색 또한 허용되나 비상정지장치에 근접한 곳에서 사용해서는 아니 된다.
		5) 흰색, 회색 또는 흑색은 교대로 기동/투입 및 정지/차단되는 버튼 색상으로 사용할 수 있으나 적색, 황색 또는 녹색은 사용해서는 아니 된다.
		6) 흰색, 회색 또는 흑색은 버튼을 누르고 있는 동안만 작동하고 누름을 멈추면 작동을 멈추는 형식의 버튼에는 사용할 수 있으나 적색, 황색 또는 녹색은 사용해서는 아니 된다.
		7) 복귀 기능 버튼은 청색, 흰색, 회색 또는 흑색이어야 한다. 이것이 정지/차단 버튼의 역할을 하는 경우 흑색을 기본으로 하되 흰색 또는 회색도 사용할 수 있으나 녹색은 사용하지 않아야 한다. <표 9-3> 조작버튼의 색상 구분 및 의미
		나. 표시등의 색상은 다음과 같이 한다.
		1) 작업자의 주의를 끌거나 지정된 절차를 준수하여야 하는 것을 나타내고자 할 경우 적색, 황색, 녹색 및 청색으로 표시할 것
		2) 명령상태를 확인하거나 변경 또는 전환 시간 종료의 확인이 필요할 경우 청색과 흰색을 사용할 것(필요시 녹색도 사용 가능)
		3) 표시등의 색상은 <표 9-4>에 따른 기계의 조건(상태)에 관하여 색상 부호화하여야 한다. 다만, 공급자와 사용자 사이에 별도의 약정이 있는 경우에는 예외로 할 수 있다. <표 9-4> 표시등의 색상 및 의미
		다. 전선의 색상은 다음과 같이 한다. 다만, 부품에 부속된 전선 및 다심케이블(녹황색 조합전선은 제외한다)의 경우 또는 전선에 숫자 및 알파벳 등으로 식별이 가능한 구분표시가 된 경우에는 예외로 한다.
		1) 흑색-교류 및 직류 전원선로
		2) 적색-교류제어회로
		3) 청색-직류제어회로
		4) 주황색-외부 전원에서 공급되는 연동장치 제어회로
		5) 녹색 또는 녹색과 황색 조합- 접지
		6) 청색 - 중성선
32	표시	누름버튼에는 <표 9-5>과 같이 표시하여야 한다. 다만, 누름버튼 표시가 다른 방법으로도 식별이 명확한 경우에는 예외로 할 수 있다. <표 9-5> 누름버튼 표시
33	경고 표시	전전기장치로 인한 감전위험이 있는 곳에는 다음과 같은 경고 표지를 부착해야 한다.
34	시험	다음 각목에 따른 시험을 실시하여야 한다. 다만, 다목 및 라목 의 시험은 생략할 수 있다.
		가. 접지연속성 시험 PE 단자(제76호 참조)와 보호본딩회로 일부의 적절한 지점 사이에서 실시하며 10A 이상의 전류를 인가하였을 때 최대 전압강하의 값이 표 9-2에 제시한 값을 초과하지 않아야 한다.
		나. 절연저항 시험 전원선과 보호본딩회로 사이에 직류전압 500V를 인가하여 측정한 절연저항값이 제84호에서 제시한 기준에 적합해야 한다.
		다. 내전압 시험 안전초저전압 또는 그 이하에서 작동되도록 설계된 선로를 제외 한 모든 회로의 도체와 보호본딩회로 사이에 최소 1초 이상의 시험전압을 인가하였을 때 견딜 수 있어야 한다. 다만, 시험전압을 견딜 수 없는 정격을 가진 부품은 시험하는 중에 차단시켜야 하며 이 경우 사용되는 시험전압은 다음과 같다. 1) 장비의 정격전압의 2배와 1,000V 중 큰 전압 2) 50/60㎐의 주파수 3) 최소 500VA 정격의 변압기에서 공급
		라. 잔류전압 시험 제78호다목에서 제시한 기준에 적합해야 한다.
35	전자파 적합성시험	수치제어(NC 또는 CNC) 방식으로 작동되는 공작기계는 전자파 장해로 인해 외부의 전자파로부터 안전한 작동을 간섭받지 않도 록 전자파내성 시험을 실시해야 한다. 이 경우 시험방법은 「의무 안전인증대상 기계․기구 등이 아닌 기계․기구 등의 안전인증 규 정」에 따른다.