컨베이어 준비서류

자율안전확인신고 컨베이어 준비서류

산업안전보건법 제89조에 따라 실시하는 자율안전확인신고를 위하여 필요한

사항입니다. 해당 예시를 참조하시어 ‘적색’으로 표시된 부분을 변경 부탁드립니다.

컨베이어 제원

(단위:mm)

연번	폭(W)	폭 범위	길이(L)	길이 범위	MOTOR
1	1270	1,000 ~ 1,500	4,980	3,000 ~ 9,900	2.2kW

※ 길이범위는 단위시간당 운반량 변화없이 해당 모터용량으로 제작될 수 있는 최대 길이를 작성해주세요.

※ 폭 범위는 폭이 넓어지는 경우 단위시간당 운반량이 변경될 수 있기 때문에 운반하는 화물의 종류 및

무게 등을 고려하여 단위시간당 운반량이 변경되지 않는 범위 내에서 작성해주세요.

주요 구조부 재질

연번	부품의 명칭	재질	규격	비고
1	벨트	RUBBER, PUR	W500	W500~1,000
2	프레임	SS275, STEEL	W800, L5,700	W800~1200 L3,001~9,900
3	풀리	SS275, STEEL	Φ100	Φ50~150
4	아이들러	SS275, STEEL	Φ50	Φ30~100
5	구동모터	PUR	1.5kW	220/380V

※ 부품의 명칭과 재질은 예시이며, 해당되지 않는 부품은 삭제하시고 다른 부품으로 변경하셔도 됩니다.

정격사양

220/380	(V)	60	(Hz)	단상/삼상	(Phase)

※ 컨베이어 전기적 사양(전압, 진동수/주파수, 상)을 작성해주세요.

자율안전확인 표시(국내품)

산업안전보건법에 의한 자율안전확인의 표시
● 제 품 명 : BELT CONVEYOR
● 형 식 명 : SU-BC-0.75
● 제조번호 :
● 제조연월 :
● 단위시간당 운반량 : 400kg/h
● 제 조 자 : (주)세이프어스
(08595)서울특별시 금천구 범안로 1126, 3층(대륭21차)
TEL : 02-567-7904 FAX : 02-567-7905

자율안전확인 표시(수입품)

산업안전보건법에 의한 자율안전확인의 표시
● 제 품 명 : BELT CONVEYOR
● 형 식 명 : SU-BC-0.75
● 제조번호 :
● 제조연월 :
● 단위시간당 운반량 : 400kg/h
● 제 조 자 : SAFEUS CO., LTD
1126, Beoman-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea
● 공 급 자 : (주)세이프어스 ｌ TEL : 02-567-7904

※ 수입품의 경우 제조사란에 해외 제조자명을 영문으로 작성해주세요.

※ 하단에 해외 제조사 주소와 국가명을 영문으로 작성해주세요.

※ 공급자에는 수입자명과 연락처를 작성해주세요.